Ограждение «Тип 8» Сигнальное (Дорожные разделители)




Рисунок А.16 – Фотографии ограждений

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОГРАЖДЕНИЮ «Тип 8»**

Ограждение предназначено для временного перенаправления движения автотранспорта в местах и проведении дорожно-ремонтных работ.  
Является современной альтернативой разделительным водоналивным блокам.  
Устойчивость "солдатика" достигается за счет выступающего крепления из пластика. Разделители выдерживают даже столкновения на высокой скорости движения и не деформируются.   
Система поворота объединяет в себе простой способ эксплуатации  с отличной устойчивостью и сопротивлением к перекашиванию.    
Сверхплотные борта защищают светоотражающую  пленку на разделителе от механических повреждений и являются ребром жесткости.  
Ограждение предназначено для обустройства мест производства различного вида строительных работ:

* аварийные разрытия для ремонта коммуникаций
* прокладка кабельных коммуникаций неглубокого заложения
* благо устроительные работы
* ремонт дворов

Ограждение удовлетворяет требованиям:

* визуальная проницаемость ограждений и зрительная доступность объектов строительства
* удобство установки и демонтажа
* безопасность установки (монтажа) и эксплуатации
* экономичность изготовления и эксплуатации на период строительства
* долговечность
* модульность, применение унифицированных секций
* возможность повторного применения
* безопасность перемещения людей и транспортных потоков в условиях плотной застройки и выходах на магистрали города.